**CEIA -METAL DETECTOR**

METAL DETECTOR CEIA MOD. THS/21E-3F IMULTI-FREQUENZA + NASTRO FBB

* Antenna(W)250x(H)150mm
* Struttura ìn acciaio inoxAIS1316L
* Alta Sensibilità a tutti i METALLI FERROSl, METALLI NON

 FERROSl e ACCIAI

* Alimentazione 230V
* Controllo a microprocessore
* Protezione:lp65
* Display alfanumerico
* Auto-acquisizione ed inseguimento automatico effetto

Prodotto

* Programmazione locale: 4 tasti di cui 3 con doppia funzione
* Fino a 250 prodotti memorizzabili e 1000 eventi archiviabili
* 1 Nastro di trasporto FBB (L) 1.300 x (W) 200mm
* Dimensione utile (L)1.300 x (W)200 x H.875±75mm
* Nastro: in poliuretano
* Direzione avanzamento prodotto: SX -DX (da definire)
* Dimensione ingresso bocca (H)110 x (L)250
* Rilevazione contaminante: ESPULSIONE prodotto a PISTONE RETRO-FRONTE e allarme ottico acustico

 oppure BLOCCO NASTR0

* Velocità nastro regolabile a bordo macchina con inverter
* Telaio e testa di rilevamento costruiti interamente in AIS1316L, bulloneria compresa
* Cicalino e colonna luminosa (luci rossa, gialla e blu)
* Copertura protettiva in plastica in uscita
* Contenitore raccolta scarti lucchettabìle
* Sensore di conferma espulsione
* Piedi di appoggio
* Kìi`Supermaket compliance
* Fotocellula avvenuto scarto
* Fotocellula contenitore scarti troppo-pieno
* Kit controllo pressione aria